东莞市普通中小学校建设标准指引

（试行）

东莞市教育局

东莞市发展和改革局

2020年04月

# 第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》，更好地适应东莞市社会经济发展水平及中心城区定位要求，进一步提高东莞市中小学校建设品质，提升东莞教育环境吸引力和师生满意度，创造更加适合青少年全面发展的办学条件和育人环境，参照《深圳市普通中小学校建设标准指引》《福田区普通中小学校建设标准提升指引（试行）》，结合东莞市实际，特制定《东莞市普通中小学校建设标准指引》（以下简称“本指引”）。

**第二条** 本指引是编制、审核和审批我市普通中小学校建设项目建议书、可行性研究报告的重要依据，是确定学校建设规模、建设内容及建筑标准的地区指导性标准。经市政府同意的具有示范性、实验性、高标准、高水平办学的学校，建筑面积可在本指引规定的学校生均建筑面积指标基础上增加教学辅助用房补助标准。补助指标按不高于指引规定的教学及辅助用房部分建筑面积的0.5倍执行。

**第三条** 本指引是东莞市各级政府投资新建普通中小学校规划、设计依据的建设标准，如突破本指引有关规定的，可按“一事一议”方式报本级政府审定。改、扩建学校和非财政投资建设的学校可参照执行。

**第四条** 普通中小学校建设应贯彻安全、适用、经济、绿色、美观的原则，强调教育水平的先进性和教育资源配置的公平性相结合。

**第五条** 在发生重大灾害时，学校可作为周边地区的紧急避难场所。

**第六条** 东莞市普通中小学校的建设除执行本指引外，还应符合国家及地方相关标准和规范。

# 第二章 学校用地与校园规划

**第七条** 普通中小学校选址应符合以下规定：

一、学校选址应在交通便利、公共设施完善、环境优美的地段，方便适龄人群就近入学。远离地质灾害高风险区域，远离石油化工企业、加油站等易燃易爆及危化品生产经营场所，远离污染源和强电磁辐射、高含氡土壤等危及学生身心健康和安全的区域。

二、学校应建设在低噪声区域，远离高速公路、交通主干道和地上轨道交通线路；教学区、学生宿舍宜远离地下交通轨道线路布置。当学校选址无法满足相关规范要求时，应采取相应减震、降噪措施。

三、学校建设应远离殡仪馆、医院太平间、传染病医院等建筑。高压电线、运输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越校园。当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

**第八条** 普通中小学校校园用地应符合以下要求：

一、学校建设用地主要包括建筑用地、体育用地、绿化用地、道路及广场用地等，有条件时宜预留发展用地。

二、学校建设用地规模按照东莞城市规划标准与准则用地指标设置，须满足学校教学、运动、生活需要，并符合绿色校园建设要求。

三、学校应集约利用土地资源，充分保障教学、体育、绿化用地需求。

四、学校建设用地容积率应结合项目用地条件、建设需求合理确定，并符合城市规划要求。

**第九条** 普通中小学校校园规划应符合以下要求：

一、学校规划设计应符合国家及地方颁布的设计规范及地区规划要求。

二、校园规划应遵循因地制宜、分区明确、布局合理、集约利用及预留利用的原则，并有效利用地下空间。

三、学校宜按照教学、运动、生活功能分区布置，减少相互干扰，并连接方便。

四、学校建筑风格和形式应体现统一的文化内涵，校园特色鲜明。

五、学校体育设施应按国家规定的标准配置，并结合用地条件合理布置，以满足教学和学生运动的需要。

六、学校绿化应达到国家和地方标准要求，建设园林化生态型校园。

七、学校可结合用地情况，设置地下停车场。地下停车场设置应与人防设施相结合，并不得降低学校的空气质量。

八、学校路网规划应符合交通安全要求，做到人车分流。学校出入口不宜少于两个，主要出入口不宜紧靠交通主干道，应留有缓冲场地，以合理疏解交通。校门口及家长等候区必须规划物理隔离区域。

九、学校建筑在不影响相邻建筑或设施使用、建筑基础不超过用地红线，且满足消防、日照、市政设施安全及教学声学质量要求的前提下，并征得自然资源部门的同意下可适当减少建筑退线距离。

# 第三章 办学规模与校舍内容

**第十条** 普通中小学校办学规模应根据教育管理部门的规划、办学需求和建设条件合理确定。

一、学校办学规模和班额宜按如下设置：

（一）小学：36班、48班、60班、72班、84班、96班，每班 45人；

（二）九年一贯制学校：60班、72班、90班、108班，小学每班 45人，初中每班 50人；

（三）初级中学：36 班、48 班、54班、60班、66班、78班、84班、90班，每班50人；

（四）完全中学：60班、66班、72班、78班、84班、90班，每班50人；

（五）寄宿制高级中学：48班、60班、72班、84班、96班，每班 50人；

二、实施小班化教学的学校，可根据教学需求调整班额。

**第十一条** 普通中小学校校舍用房内容包括必配校舍用房和选配校舍用房。

一、必配校舍用房包括：

（一）教学及辅助用房：包括教室（普通教室、机动教室/选修课教室）、专用教室、公共教学用房及相应的辅助用房。

（二）办公用房：包括教师办公室、行政办公室及其他办公用房。

（三）生活服务用房：包括总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房和其他生活服务用房。其中，九年一贯制学校（初中部）、寄宿制初级中学、完全中学、寄宿制高级中学增设学生宿舍（含卫生间、洗浴间）、宿舍管理及教师值班用房等。

二、选配校舍用房包括：创客教室、游泳池（馆）、架空层、风雨连廊、地下停车库、地下设备用房、小学生午休室。

# 第四章 校舍用房面积指标

**第十二条** 普通中小学校校舍用房使用面积系数K值按以下标准计算：教学及辅助用房K=0.55；办公用房及生活服务用房K=0.65，多功能厅、体育馆、师生食堂K=0.75。

**第十三条** 小学必配校舍按以下配置：

一、教学及辅助用房

（一）教室。应配置普通教室和机动教室。

（二）专用教室。应配置科学教室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、计算机（语言）教室、综合实践活动室及相应辅助用房等。

（三）公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室（馆）、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、体育馆或风雨操场等。

二、办公用房

应配置教师办公室、行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防监控室等。

三、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房、厕所、传达值班室等。

四、小学必配校舍配置标准及使用面积指标按表1设置。

表1 小学必配校舍配置标准及使用面积指标（单位: M2）

| 用房名称 | | 配备标准（单位:M2） | 学校规模 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36班1620人 | | 48班2160人 | | | 60班2700人 | | | 72班3240人 | | | 84班3780人 | | | 96班4320人 | |
|
| 数量 | 面积小计 | 数量 | | 面积小计 | 数量 | | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | | 数量 | 面积小计 | | 数量 | 面积小计 |
| 一、教学及辅助用房 | |  |  | 8474 |  | | 11184 |  | | 13918 |  | 15880 | |  | 18399 | |  | 20431 |
| 1、教室 | |  |  | 2800 |  | | 3710 |  | | 4620 |  | 5530 | |  | 6440 | |  | 7420 |
| 1)普通教室 | | 70 | 36 | 2520 | 48 | | 3360 | 60 | | 4200 | 72 | 5040 | | 84 | 5880 | | 96 | 6720 |
| 2)机动教室 | | 70 | 4 | 280 | 5 | | 350 | 6 | | 420 | 7 | 490 | | 8 | 560 | | 10 | 700 |
| 2、专用教室 | |  |  | 2088 |  | | 2836 |  | | 3608 |  | 3608 | |  | 4075 | |  | 4075 |
| 1)科学教室 | | 95 | 3 | 285 | 4 | | 380 | 5 | | 475 | 5 | 475 | | 5 | 475 | | 5 | 475 |
| 2)科学教室辅助用房 | | 48 | 3 | 144 | 4 | | 192 | 5 | | 240 | 5 | 240 | | 5 | 240 | | 5 | 240 |
| 3)音乐教室 | | 100 | 2 | 200 | 3 | | 300 | 4 | | 400 | 4 | 400 | | 5 | 500 | | 5 | 500 |
| 4)器乐排练室 | | 100 | 1 | 100 | 2 | | 200 | 3 | | 300 | 3 | 300 | | 4 | 400 | | 4 | 400 |
| 5)音乐器材室 | | 24 | 2 | 48 | 2 | | 48 | 2 | | 48 | 2 | 48 | | 3 | 72 | | 3 | 72 |
| 6)舞蹈教室 | | 157 | 1 | 157 | 2 | | 314 | 3 | | 471 | 3 | 471 | | 3 | 471 | | 3 | 471 |
| 7)舞蹈更衣室 | | 24 | 2 | 48 | 2 | | 48 | 3 | | 72 | 3 | 72 | | 3 | 72 | | 3 | 72 |
| 8)美术教室 | | 100 | 2 | 200 | 3 | | 300 | 4 | | 400 | 4 | 400 | | 4 | 400 | | 4 | 400 |
| 9)美术器材室 | | 24 | 2 | 48 | 3 | | 72 | 4 | | 96 | 4 | 96 | | 4 | 96 | | 4 | 96 |
| 10)计算机 (语言)教室 | | 100 | 5 | 500 | 6 | | 600 | 7 | | 700 | 7 | 700 | | 8 | 800 | | 8 | 800 |
| 11)计算机(语言)辅助用房 | | 24 | 5 | 120 | 6 | | 144 | 7 | | 168 | 7 | 168 | | 8 | 192 | | 8 | 192 |
| 12)综合实践活动室 | | 95 | 2 | 190 | 2 | | 190 | 2 | | 190 | 2 | 190 | | 3 | 285 | | 3 | 285 |
| 13)综合实践活动器材室 | | 24 | 2 | 48 | 2 | | 48 | 2 | | 48 | 2 | 48 | | 3 | 72 | | 3 | 72 |
| 3、公共教学用房 | |  |  | 3586 |  | | 4638 |  | | 5690 |  | 6742 | |  | 7884 | |  | 8936 |
| 1)多功能厅 | | 0.20/生 |  | 324 | 1 | | 432 | 1 | | 540 | 1 | 648 | | 1 | 756 | | 1 | 864 |
| 2)合班教室 | | 90 | 2 | 180 | 2 | | 180 | 2 | | 180 | 2 | 180 | | 3 | 270 | | 3 | 270 |
| 3)图书室(馆) | | 0.50/生 | 1620 | 810 | 2160 | | 1080 | 2700 | | 1350 | 3240 | 1620 | | 3780 | 1890 | | 4320 | 2160 |
| 4)社团活动室 | | 40 | 6 | 240 | 8 | | 320 | 10 | | 400 | 12 | 480 | | 14 | 560 | | 16 | 640 |
| 5)心理咨询室 | | 120 | 1 | 120 | 1 | | 120 | 1 | | 120 | 1 | 120 | | 1 | 120 | | 1 | 120 |
| 6)德育展览室 | | 80 | 1 | 80 | 1 | | 80 | 1 | | 80 | 1 | 80 | | 1 | 80 | | 1 | 80 |
| 7)体质测试室 | | 50 | 1 | 50 | 1 | | 50 | 1 | | 50 | 1 | 50 | | 1 | 50 | | 1 | 50 |
| 8)体育场（馆） | | 1.10/生 |  | 1782 |  | | 2376 |  | | 2970 |  | 3564 | |  | 4158 | |  | 4752 |
| 二、办公用房 | |  |  | 909 |  | | 1269 |  | | 1489 |  | 1708 | |  | 1936 | |  | 2156 |
| 1、教师办公室 | | 6.50/师 | 78 | 507 | 104 | | 676 | 130 | | 845 | 156 | 1014 | | 183 | 1190 | | 209 | 1359 |
| 2 、行政办公室 | | 教办\*0.30 |  | 152 |  | | 203 |  | | 254 |  | 304 | |  | 357 | |  | 408 |
| 3、广播室 | | 30 | 1 | 30 | 1 | | 30 | 1 | | 30 | 1 | 30 | | 1 | 30 | | 1 | 30 |
| 4 、卫生保健室 | | 40 | 1 | 40 | 1 | | 40 | 1 | | 40 | 1 | 40 | | 1 | 40 | | 1 | 40 |
| 5、团队室 | | 40 | 1 | 40 | 1 | | 40 | 1 | | 40 | 1 | 40 | | 1 | 40 | | 1 | 40 |
| 6、会议接待室 | | 80 | 1 | 80 | 2 | | 160 | 2 | | 160 | 2 | 160 | | 2 | 160 | | 2 | 160 |
| 7、网络控制室 | | 30 | 1 | 30 | 2 | | 60 | 2 | | 60 | 2 | 60 | | 2 | 60 | | 2 | 60 |
| 8、安防控制室 | | 30 | 1 | 30 | 2 | | 60 | 2 | | 60 | 2 | 60 | | 2 | 60 | | 2 | 60 |
| 三、生活服务用房 | |  |  | 2428 |  | | 3124 |  | | 3820 |  | 4516 | |  | 5212 | |  | 5908 |
| 1、总务用房 | |  |  | 300 |  | | 300 |  | | 300 |  | 300 | |  | 300 | |  | 300 |
| 2 、师生食堂 | | 0.80/生 |  | 1296 |  | | 1728 |  | | 2160 |  | 2592 | |  | 3024 | |  | 3456 |
| 3、后勤辅助用房 | | 4/班 |  | 144 |  | | 192 |  | | 240 |  | 288 | |  | 336 | |  | 384 |
| 4、厕所 | | 0.40/生 |  | 648 |  | | 864 |  | | 1080 |  | 1296 | |  | 1512 | |  | 1728 |
| 5、传达值班室 | |  |  | 40 |  | | 40 |  | | 40 |  | 40 | |  | 40 | |  | 40 |
| 四、使用面积 | |  |  | 11811 |  | | 15577 |  | | 19227 |  | 22104 | |  | 25547 | |  | 28495 |
| 五、建筑面积 | |  |  | 19254 |  | | 25377 |  | | 31327 |  | 35875 | |  | 41447 | |  | 46122 |
| 六、生均建筑面积 | |  |  | 11.89 |  | | 11.75 |  | | 11.60 |  | 11.07 | |  | 10.96 | |  | 10.68 |
| 小学必配校舍建筑面积指标（（单位: M2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用房名称 | 学校规模 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36班1620人 | | 48班2160人 | | | 60班2700人 | | | 72班3240人 | | | | 84班3780人 | | | 96班4320人 | | |
| 教学及辅助用房 | 14386 | | 18973 | | | 23604 | | | 26831 | | | | 31070 | | | 34424 | | |
| 办公用房 | 3140 | | 4100 | | | 4844 | | | 5588 | | | | 6345 | | | 7089 | | |
| 生活服务用房 | 1728 | | 2304 | | | 2880 | | | 3456 | | | | 4032 | | | 4608 | | |
| 总建筑面积 | 19254 | | 25377 | | | 31327 | | | 35875 | | | | 41447 | | | 46122 | | |
| 生均建筑面积 | 11.89 | | 11.75 | | | 11.60 | | | 11.07 | | | | 10.96 | | | 10.68 | | |

**第十四条** 九年一贯制学校必配校舍按以下配置：

一、教学及辅助用房

（一）教室。应配置普通教室和机动教室。

（二）专用教室。应配置科学教室、理生化实验室、探究实验室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、史地教室、计算机（语言）教室、劳动技术教室及相应辅助用房等。

（三）公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室（馆）、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、体育馆或风雨操场等。

二、办公用房

应配置教师办公室、行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防监控室等。

三、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房、厕所、传达值班室、中学部学生宿舍等。

四、九年一贯制学校必配校舍配置标准及使用面积指标按表2设置。

表2 九年一贯制学校必配校舍配置标准及使用面积指标（单位:M2）

| 用房名称 | 配备标准（单位:M2） | 学校规模 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60班2820人 | | 72班3360人 | | 90班4200人 | | 108班5040人 | |
|
| 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 |
| 一、教学及辅助用房 |  |  | 15473 |  | 19040 |  | 24204 |  | 28726 |
| 1、教室 |  |  | 5200 |  | 6320 |  | 7920 |  | 9440 |
| 1）普通教室 | 80 | 60 | 4800 | 72 | 5760 | 90 | 7200 | 108 | 8640 |
| 2）机动教 室 | 80 | 5 | 400 | 7 | 560 | 9 | 720 | 10 | 800 |
| 2、专用教室 |  |  | 3936 |  | 5154 |  | 6934 |  | 8152 |
| 1）科学教室 | 100 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| 2）科学教室辅助用房 | 48 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 96 |
| 3）理生化实验室 | 100 | 6 | 600 | 8 | 800 | 10 | 1000 | 12 | 1200 |
| 4）探究实验室 | 150 | 1 | 150 | 2 | 300 | 3 | 450 | 4 | 600 |
| 5）准备室 | 24 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 | 6 | 144 |
| 6）仪器室 | 24 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 | 6 | 144 |
| 7）药品室（生化） | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 8）音乐教室 | 100 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| 9）器乐排练室 | 100 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| 10）音乐器材室 | 24 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 | 6 | 144 |
| 11）舞蹈教室 | 157 | 2 | 314 | 2 | 314 | 4 | 628 | 4 | 628 |
| 12）舞蹈更衣室 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 4 | 96 | 4 | 96 |
| 13）美术教室 | 100 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| 14）美术器材宝 | 24 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 | 6 | 144 |
| 15）史地教室 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 4 | 400 | 4 | 400 |
| 16）计算机（语言）教室 | 100 | 6 | 600 | 8 | 800 | 10 | 1000 | 12 | 1200 |
| 17）计算机（语言）辅助用房 | 24 | 6 | 144 | 8 | 192 | 10 | 240 | 12 | 288 |
| 18）劳动技术教室 | 100 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 |
| 19）劳动技术教室辅助用房 | 24 | 2 | 48 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 |
| 3、公共教学用房 |  |  | 6337 |  | 7566 |  | 9350 |  | 11134 |
| 1）多功能厅 | 0.15/生 |  | 423 |  | 504 |  | 630 |  | 756 |
| 2）合班教室 | 150 | 3 | 450 | 4 | 600 | 5 | 750 | 6 | 900 |
| 3）图书室（馆） | 0.60/生 |  | 1692 |  | 2016 |  | 2520 |  | 3024 |
| 4）社团活动室 | 40 | 10 | 400 | 12 | 480 | 14 | 560 | 16 | 640 |
| 5）心理咨询室 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 6）德育展览室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 7）体质测试室 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 8）体育场（馆） | 1.10/生 | 2820 | 3102 | 3360 | 3696 | 4200 | 4620 | 5040 | 5544 |
| 二、办公用房 |  |  | 1707 |  | 2056 | 1 | 2545 | 1 | 3025 |
| 1、教师办公室 | 6.50/师 | 157 | 1021 | 183 | 1190 | 229 | 1489 | 274 | 1781 |
| 2 、行政办公室 | 教办×0.30 |  | 306 |  | 357 |  | 447 |  | 534 |
| 3、广播室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 4、卫生保健室 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| 5、团队室 | 40 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 |
| 6、会议接待室 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 |
| 7、网络控制室 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 8、安防控制室 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 三、生活服务用房 |  |  | 11060 |  | 12008 |  | 14990 |  | 17972 |
| 1、总务用房 |  |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |
| 2、师生食堂 | 1/生 |  | 2820 |  | 3360 |  | 4200 |  | 5040 |
| 3、中学生宿舍 | 5/生 |  | 6000 |  | 6000 |  | 7500 |  | 9000 |
| 4、宿舍管理及教师值班房 | 0.30/生 |  | 360 |  | 360 |  | 450 |  | 540 |
| 5、后勤辅助用房 | 4/班 |  | 240 |  | 288 |  | 360 |  | 432 |
| 6、厕所 | 0.40/生 |  | 1200 |  | 1440 |  | 1800 |  | 2160 |
| 7、传达值班室 |  |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |
| 四、使用面积 |  |  | 28240 |  | 33104 |  | 41739 |  | 49723 |
| 五、建筑面积 |  |  | 45486 |  | 53530 |  | 67577 |  | 80444 |
| 六、生均建筑面积 |  |  | 16.13 |  | 15.93 |  | 16.09 |  | 15.96 |
| 备 注： |  | 学部 | 班额 | 学部 | 班额 | 学部 | 班额 | 学部 | 班额 |
| 小学 | 36 | 小学 | 48 | 小学 | 60 | 小学 | 72 |
| 中学 | 24 | 中学 | 24 | 中学 | 30 | 中学 | 36 |

九年一贯制学校必配校舍建筑面积指标（单位: M2）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 学校规模 | | | |
| 60班2820人 | 72班3360人 | 90班4200人 | 108班5040人 |
| 教学及辅助用房 | 26424 | 32582 | 41462 | 49175 |
| 办公用房 | 2626 | 3164 | 3915 | 4654 |
| 生活服务用房 | 16437 | 17785 | 22200 | 26615 |
| 总建筑面积 | 45486 | 53530 | 67577 | 80444 |
| 生均建筑面积 | 16.13 | 15.93 | 16.09 | 15.96 |

**第十五条** 初级中学必配校舍按以下配置：

一、教学及辅助用房







（一）教室。应配置普通教室和机动教室。

（二）专用教室。应配置理生化实验室、探究实验室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、史地教室、计算机（语言）教室、技术教室及相应辅 助用房等。

（三）公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书（馆）、社团活 动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、体育馆或风雨操场等。

二、办公用房

应配置教师办公室、行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防监控室等。

三、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、学生宿舍和宿舍管理值班用房、后勤辅助用房、厕所、传达值班室等。

四、初级中学必配校舍配置标准及使用面积指标按表3设置。

表3 初级中学必配校舍配置标准及使用面积指标（单位: M2）

| 用房名称 | 配备标准（单位:M2） | 学校规模 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36班  1800人 | | 48班  2400人 | | 54班  2700人 | | 60班  3000人 | | 66班  3300人 | | 78班  3900人 | | 84班  4200人 | | 90班  4500人 | |
|
| 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 |
| 一、教学及辅助用房 |  |  | 11470 |  | 14602 |  | 16481 |  | 17805 |  | 19811 |  | 23362 |  | 24862 |  | 26535 |
| 1、教室 |  |  | 3120 |  | 4160 |  | 4720 |  | 5280 |  | 5840 |  | 6880 |  | 7360 |  | 7920 |
| 1)普通教室 | 80 | 36 | 2880 | 48 | 3840 | 54 | 4320 | 60 | 4800 | 66 | 5280 | 78 | 6240 | 84 | 6720 | 90 | 7200 |
| 2)机动教室 | 80 | 3 | 240 | 4 | 320 | 5 | 400 | 6 | 480 | 7 | 560 | 8 | 640 | 8 | 640 | 9 | 720 |
| 2、专用教室 |  |  | 3736 |  | 4380 |  | 4935 |  | 4935 |  | 5657 |  | 6760 |  | 7056 |  | 7485 |
| 1)理生化实验室 | 100 | 11 | 1100 | 14 | 1400 | 15 | 1500 | 15 | 1500 | 16 | 1600 | 18 | 1800 | 18 | 1800 | 18 | 1800 |
| 2)探究实验室 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 300 | 2 | 300 | 3 | 450 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 |
| 3)仪器室 | 24 | 6 | 144 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 192 | 9 | 216 | 9 | 216 |
| 4)准备室 | 24 | 6 | 144 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 192 | 9 | 216 | 9 | 216 |
| 5)药品室(生化) | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 6)音乐教室 | 100 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 400 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 | 6 | 600 | 6 | 600 |
| 7)器乐排练室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 8)音乐器材室 | 24 | 3 | 72 | 3 | 72 | 4 | 96 | 4 | 96 | 5 | 120 | 5 | 120 | 6 | 144 | 6 | 144 |
| 9)舞蹈教室 | 157 | 2 | 314 | 2 | 314 | 3 | 471 | 3 | 471 | 3 | 471 | 4 | 628 | 4 | 628 | 5 | 785 |
| 10)舞蹈更衣室 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 4 | 96 | 4 | 96 | 5 | 120 |
| 11)美术教室 | 100 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 | 400 |
| 12)美术器材室 | 24 | 2 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 |
| 13)史地教室 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 |
| 14)计算机(语言)教室 | 100 | 5 | 500 | 6 | 600 | 6 | 600 | 6 | 600 | 7 | 700 | 9 | 900 | 9 | 900 | 10 | 1000 |
| 15)计算机(语言)辅助用房 | 24 | 5 | 120 | 6 | 144 | 6 | 144 | 6 | 144 | 7 | 168 | 9 | 216 | 9 | 216 | 10 | 240 |
| 16)技术教室 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| 17)技术教室辅助用房 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 | 6 | 144 |
| 3、公共教学用房 |  |  | 4614 |  | 6062 |  | 6826 |  | 7590 |  | 8314 |  | 9722 |  | 10446 |  | 11130 |
| 1)多功能厅 | 0.40/生 |  | 720 |  | 960 |  | 1080 |  | 1200 |  | 1320 |  | 1560 |  | 1680 |  | 1800 |
| 2)合班教室 | 0.18/生 |  | 324 |  | 432 |  | 486 |  | 540 |  | 594 |  | 702 |  | 756 |  | 810 |
| 3)图书室(馆) | 0.60/生 |  | 1080 |  | 1440 |  | 1620 |  | 1800 |  | 1980 |  | 2340 |  | 2520 |  | 2700 |
| 4)杜团活动室 | 40 | 6 | 240 | 8 | 320 | 10 | 400 | 12 | 480 | 13 | 520 | 14 | 560 | 15 | 600 | 15 | 600 |
| 5)心理咨询室 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 6)德育展览室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 7)体质测试室 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 8)体育场(馆) | 1.10/生 |  | 1980 |  | 2640 |  | 2970 |  | 3300 |  | 3630 |  | 4290 |  | 4620 |  | 4950 |
| 二、办公用房 |  |  | 1299 |  | 1628 |  | 1957 |  | 2126 |  | 2287 |  | 2616 |  | 2785 |  | 2954 |
| 1、教师办公室 | 6.50/师 | 117 | 761 | 156 | 1014 | 176 | 1144 | 196 | 1274 | 215 | 1398 | 254 | 1651 | 274 | 1781 | 294 | 1911 |
| 2、行政办公室 | 教办\*.30 |  | 228 |  | 304 |  | 343 |  | 382 |  | 419 |  | 495 |  | 534 |  | 573 |
| 3、广播室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 4、卫生保健室 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| 5、团队室 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 6、会议接待室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 7、网络控制室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 8、安防控制室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 三、生活服务用房 |  |  | 12544 |  | 16612 |  | 18646 |  | 20680 |  | 22754 |  | 26822 |  | 28856 |  | 30890 |
| 1、总务用房 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |
| 2、教职工和学生食堂 | 1/生 |  | 1800 |  | 2400 |  | 2700 |  | 3000 |  | 3300 |  | 3900 |  | 4200 |  | 4500 |
| 3、学生宿舍 | 5/生 |  | 9000 |  | 12000 |  | 13500 |  | 15000 |  | 16500 |  | 19500 |  | 21000 |  | 22500 |
| 4、宿舍管理及教师值班用房 | 0.30/生 |  | 540 |  | 720 |  | 810 |  | 900 |  | 990 |  | 1170 |  | 1260 |  | 1350 |
| 5、后勤辅助用房 | 4/班 |  | 144 |  | 192 |  | 216 |  | 240 |  | 264 |  | 312 |  | 336 |  | 360 |
| 6、厕所 | 0.40/生 |  | 720 |  | 960 |  | 1080 |  | 1200 |  | 1320 |  | 1560 |  | 1680 |  | 1800 |
| 7、传达值班室 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |
| 四、使用面积 |  |  | 25313 |  | 32842 |  | 37084 |  | 40611 |  | 44852 |  | 52800 |  | 56503 |  | 60379 |
| 五、建筑面积 |  |  | 40473 |  | 52373 |  | 59145 |  | 64662 |  | 71467 |  | 84130 |  | 89966 |  | 96118 |
| 六、生均建筑面积 |  |  | 22.48 |  | 21.82 |  | 21.91 |  | 21.55 |  | 21.66 |  | 21.57 |  | 21.42 |  | 21.36 |

初级中学必配校舍建筑面积指标（单位: M2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 学校规模 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36班1800人 | | | 48班2400人 | | 54班2700人 | | 60班3000人 | | 66班3300人 | 78班3900人 | | 84班4200人 | | | 90班4500人 | | |
| 教学及辅助用房 | 19545 | | | 24804 | | 28002 | | 30191 | | 33620 | 39640 | | 42149 | | | 44973 | | |
| 办公用房 | 1998 | | | 2505 | | 3011 | | 3271 | | 3518 | 4025 | | 4285 | | | 4545 | | |
| 生活服务用房 | 18929 | | | 25065 | | 28132 | | 31200 | | 34329 | 40465 | | 43532 | | | 46600 | | |
| 总建筑面积 | 40473 | | | 52373 | | 59145 | | 64662 | | 71467 | 84130 | | 89966 | | | 96118 | | |
| 生均建筑面积 | 22.48 | | | 21.82 | | 21.91 | | 21.55 | | 21.66 | 21.57 | | 21.42 | | | 21.36 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |

**第十六条** 完全中学必配校舍按以下配置：

一、教学及辅助用房

（一）教室。应配置普通教室、机动教室和选修课教室。

（二）专用教室。应配置理生化实验室、探究实验室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、计算机（语言）教室、技术教室及相应辅助用房等。

（三）公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室（馆）、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、体育馆或风雨操场等。

二、办公用房

应配置教师办公室、行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防控制室等。

三、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、学生宿舍和宿舍管理值班用房、后勤辅助用房、厕所、传达值班室等。

四、完全中学必配校舍配置标准及使用面积指标按表4设置。

表4 完全中学必配校舍配置标准及使用面积指标（单位: M2）

| 用房名称 | 配备标准（单位:M2） | 学校规模 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60班3000人 | | | 66班3300人 | | | 72班3600人 | | | 78班3900人 | | 84班4200人 | | 90班4500人 | | | |
| 数量 | 面积小计 | | 数量 | 面积小计 | | 数量 | 面积小计 | | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | | 面积小计 | |
| 一、教学及辅助用房 |  |  | 19027 | |  | 20471 | |  | 22071 | |  | 23970 |  | 26174 |  | | 27319 | |
| 1、教室 |  |  | 5640 | |  | 6260 | |  | 6740 | |  | 7360 |  | 7840 |  | | 8460 | |
| 1）普通教室 | 80 | 60 | 4800 | | 66 | 5280 | | 72 | 5760 | | 78 | 6240 | 84 | 6720 | 90 | | 7200 | |
| 2）选修课教室（机动） | 60 | 6 | 360 | | 7 | 420 | | 7 | 420 | | 8 | 480 | 8 | 480 | 9 | | 540 | |
| 3）选修课教室（小） | 40 | 12 | 480 | | 14 | 560 | | 14 | 560 | | 16 | 640 | 16 | 640 | 18 | | 720 | |
| 2、专用教室 |  |  | 5777 | |  | 5877 | |  | 6273 | |  | 6828 |  | 7828 |  | | 7629 | |
| 1）理生化实验室 | 100 | 17 | 1700 | | 18 | 1800 | | 19 | 1900 | | 20 | 2000 | 21 | 2100 | 22 | | 2200 | |
| 2）探究实验室 | 150 | 3 | 450 | | 3 | 450 | | 3 | 450 | | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | | 600 | |
| 3）仪器室 | 24 | 9 | 216 | | 9 | 216 | | 10 | 240 | | 10 | 240 | 21 | 504 | 11 | | 264 | |
| 4）准备室 | 24 | 9 | 216 | | 9 | 216 | | 10 | 240 | | 10 | 240 | 21 | 504 | 11 | | 264 | |
| 5）药品室（生化） | 24 | 4 | 96 | | 4 | 96 | | 4 | 96 | | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | | 96 | |
| 6）音乐教室 | 100 | 4 | 400 | | 4 | 400 | | 5 | 500 | | 5 | 500 | 6 | 600 | 6 | | 600 | |
| 7）器乐排练室 | 100 | 2 | 200 | | 2 | 200 | | 2 | 200 | | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | | 200 | |
| 8）音乐器材室 | 24 | 4 | 96 | | 4 | 96 | | 5 | 120 | | 5 | 120 | 6 | 144 | 6 | | 144 | |
| 9）舞蹈教室 | 157 | 3 | 471 | | 3 | 471 | | 3 | 471 | | 4 | 628 | 4 | 628 | 5 | | 785 | |
| 10）舞蹈更衣室 | 24 | 3 | 72 | | 3 | 72 | | 3 | 72 | | 4 | 96 | 4 | 96 | 5 | | 120 | |
| 11）美术教室 | 100 | 3 | 300 | | 3 | 300 | | 3 | 300 | | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | | 300 | |
| 12）美术器材室 | 24 | 3 | 72 | | 3 | 72 | | 3 | 72 | | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | | 72 | |
| 13）计算机（语言）教室 | 100 | 7 | 700 | | 7 | 700 | | 8 | 800 | | 9 | 900 | 10 | 1000 | 10 | | 1000 | |
| 14）计算机（语言）辅助用房 | 24 | 7 | 168 | | 7 | 168 | | 8 | 192 | | 9 | 216 | 10 | 240 | 10 | | 240 | |
| 15）技术教室 | 100 | 5 | 500 | | 5 | 500 | | 5 | 500 | | 5 | 500 | 6 | 600 | 6 | | 600 | |
| 16）技术教室辅助用房 | 24 | 5 | 120 | | 5 | 120 | | 5 | 120 | | 5 | 120 | 6 | 144 | 6 | | 144 | |
| 3、公共教学用房 |  |  | 7610 | |  | 8334 | |  | 9058 | |  | 9782 |  | 10506 |  | | 11230 | |
| 1）多功能厅 | 0.40/生 |  | 1200 | |  | 1320 | |  | 1440 | |  | 1560 |  | 1680 |  | | 1800 | |
| 2）合班教室 | 0.18/生 |  | 540 | |  | 594 | |  | 648 | |  | 702 |  | 756 |  | | 810 | |
| 3）图书室（馆） | 0.60/生 |  | 1800 | |  | 1980 | |  | 2160 | |  | 2340 |  | 2520 |  | | 2700 | |
| 4）社团活动室 | 40 | 10 | 400 | | 11 | 440 | | 12 | 480 | | 13 | 520 | 14 | 560 | 15 | | 600 | |
| 5）心理咨询室 | 120 | 1 | 120 | | 1 | 120 | | 1 | 120 | | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | | 120 | |
| 6）德育展览室 | 200 | 1 | 200 | | 1 | 200 | | 1 | 200 | | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | | 200 | |
| 7）体质测试室 | 50 | 1 | 50 | | 1 | 50 | | 1 | 50 | | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | | 50 | |
| 8）体育场（馆） | 1.10/生 | 3000 | 3300 | | 3300 | 3630 | | 3600 | 3960 | | 3900 | 4290 | 4200 | 4620 | 4500 | | 4950 | |
| 二、办公用房 |  |  | 2200 | |  | 2469 | |  | 2638 | |  | 2837 |  | 3006 |  | | 3175 | |
| 1、教师办公室 | 6.50/师 | 200 | 1300 | | 220 | 1430 | | 240 | 1560 | | 260 | 1690 | 280 | 1820 | 300 | | 1950 | |
| 2、行政办公室 | 教办×0.30 |  | 390 | |  | 429 | |  | 468 | |  | 507 |  | 546 |  | | 585 | |
| 3、广播室 | 30 | 1 | 30 | | 1 | 30 | | 1 | 30 | | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | | 30 | |
| 4、卫生保健室 |  |  | 80 | |  | 80 | |  | 80 | |  | 80 |  | 80 |  | | 80 | |
| 5、团队室 | 40 | 2 | 80 | | 2 | 80 | | 2 | 80 | | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | | 80 | |
| 6、会议接待室 | 100 | 2 | 200 | | 3 | 300 | | 3 | 300 | | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | | 300 | |
| 7、网络控制室 | 30 | 2 | 60 | | 2 | 60 | | 2 | 60 | | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | | 90 | |
| 8、安防控制室 | 30 | 2 | 60 | | 2 | 60 | | 2 | 60 | | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | | 60 | |
| 三、生活服务用房 |  |  | 21590 | |  | 23811 | |  | 26032 | |  | 28253 |  | 30374 |  | | 32495 | |
| 1、总务用房 |  |  | 300 | |  | 400 | |  | 500 | |  | 600 |  | 600 |  | | 600 | |
| 2、师生食堂 | 1.0-1.5/生 |  | 3750 | |  | 4125 | |  | 4500 | |  | 4875 |  | 5250 |  | | 5625 | |
| 3、学生宿舍 | 5生 |  | 15000 | |  | 16500 | |  | 18000 | |  | 19500 |  | 21000 |  | | 22500 | |
| 4、宿舍管理及教师值班房 | 0.30/生 |  | 900 | |  | 990 | |  | 1080 | |  | 1170 |  | 1260 |  | | 1350 | |
| 5、后勤辅助用房 | 6/班 |  | 360 | |  | 396 | |  | 432 | |  | 468 |  | 504 |  | | 540 | |
| 6、厕所 | 0.40/生 |  | 1200 | |  | 1320 | |  | 1440 | |  | 1560 |  | 1680 |  | | 1800 | |
| 7、传达值班室 |  |  | 80 | |  | 80 | |  | 80 | |  | 80 |  | 80 |  | | 80 | |
| 四、使用面积 |  |  | 42817 | |  | 46751 | |  | 50741 | |  | 55060 |  | 59554 |  | | 62989 | |
| 五、建筑面积 |  |  | 68243 | |  | 74405 | |  | 80696 | |  | 87576 |  | 94811 |  | | 100121 | |
| 六、生均建筑面积 |  |  | 22.75 | |  | 22.55 | |  | 22.42 | |  | 22.46 |  | 22.57 |  | | 22.25 | |
| 备 注： |  | 班额 | | | 班额 | | | 班额 | | | 班额 | | 班额 | | 班额 | | | |
| 初中 | | 30 | 初中 | | 33 | 初中 | | 36 | 初中 | 39 | 初中 | | 42 | 初中 | | 45 |
| 高中 | | 30 | 高中 | | 33 | 高中 | | 36 | 高中 | 39 | 高中 | | 42 | 高中 | | 45 |

完全中学必配校舍建筑面积指标（单位: M2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 学校规模 | | | | | |
| 60班3000人 | 66班3300人 | 72班3600人 | 78班3900人 | 84班4200人 | 90班4500人 |
| 教学及辅助用房 | 32413 | 34820 | 37511 | 40745 | 44535 | 46398 |
| 办公用房 | 3385 | 3798 | 4058 | 4365 | 4625 | 4885 |
| 生活服务用房 | 32446 | 35786 | 39126 | 42466 | 45652 | 48838 |
| 总建筑面积 | 68243 | 74405 | 80696 | 87576 | 94811 | 100121 |
| 生均建筑面积 | 22.75 | 22.55 | 22.42 | 22.46 | 22.57 | 22.25 |

**第十七条** 寄宿制高级中学必配校舍按以下配置：

一、教学及辅助用房

（一）教室。应配置普通教室和大、小选修课教室。

（二）专用教室。应配置理生化实验室、探究实验室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、计算机（语言）教室、技术教室及相应辅助用房等。

（三）公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室（馆）、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、体育馆或风雨操场等。

二、办公用房

应配置教师办公室、行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防控制室等。

三、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、学生宿舍和宿舍管理值班用房、后勤辅助用房、厕所、传达值班室等。

四、寄宿制高级中学必配校舍配置标准及使用面积指标按表5设置。

表5 寄宿制高级中学必配校舍配置标准及使用面积指标（单位: M2）

| 用房名称 | 配备标准（单位:M2） | 学校规模 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48班2400人 | | 60班3000人 | | 72班3600人 | | 84班4200人 | | 96班4800人 | |
| 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小计 | 数量 | 面积小 | 数量 | 面积小计 |
| 一、教学及辅助用房 |  |  | 15632 |  | 19423 |  | 22539 |  | 26432 |  | 29936 |
| 1、教室 |  |  | 4960 |  | 6200 |  | 7440 |  | 8680 |  | 9920 |
| 1）普通教室 | 80 | 48 | 3840 | 60 | 4800 | 72 | 5760 | 84 | 6720 | 96 | 7680 |
| 2）选修课教室（大） | 60 | 8 | 480 | 10 | 600 | 12 | 720 | 14 | 840 | 16 | 960 |
| 3）选修课教室（小） | 40 | 16 | 640 | 20 | 800 | 24 | 960 | 28 | 1120 | 32 | 1280 |
| 2、专用教室 |  |  | 4532 |  | 5653 |  | 6249 |  | 7472 |  | 8306 |
| 1）理生化实验室 | 100 | 14 | 1400 | 17 | 1700 | 20 | 2000 | 23 | 2300 | 26 | 2600 |
| 2）探究实验室 | 150 | 3 | 450 | 3 | 450 | 3 | 450 | 4 | 600 | 4 | 600 |
| 3）仪器室 | 24 | 7 | 168 | 9 | 216 | 10 | 240 | 12 | 288 | 13 | 312 |
| 4）准备室 | 24 | 7 | 168 | 9 | 216 | 10 | 240 | 12 | 288 | 13 | 312 |
| 5）药品室（生化） | 24 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 96 |
| 6）音乐教室 | 100 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |
| 7）器乐排练室 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |
| 8）音乐器材室 | 24 | 2 | 48 | 3 | 72 | 4 | 96 | 5 | 120 | 6 | 144 |
| 9）舞蹈教室 | 157 | 2 | 314 | 3 | 471 | 3 | 471 | 4 | 628 | 6 | 942 |
| 10）舞蹈更衣室 | 24 | 2 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 4 | 96 | 6 | 144 |
| 11）美术教室 | 100 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 |
| 12）美术器材室 | 24 | 2 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 |
| 13）计算机（语言）教室 | 100 | 6 | 600 | 7 | 700 | 8 | 800 | 10 | 1000 | 10 | 1000 |
| 14）计算机（语言）辅助用房 | 24 | 6 | 144 | 7 | 168 | 8 | 192 | 10 | 240 | 10 | 240 |
| 15）技术教室 | 100 | 4 | 400 | 5 | 500 | 5 | 500 | 6 | 600 | 6 | 600 |
| 16）技术教室辅助用房 | 24 | 4 | 48 | 5 | 120 | 5 | 120 | 6 | 144 | 6 | 144 |
| 3、公共教学用房 |  |  | 6140 |  | 7570 |  | 8850 |  | 10280 |  | 11710 |
| 1）多功能厅 | 0.40/生 |  | 960 |  | 1200 |  | 1440 |  | 1680 |  | 1920 |
| 2）合班教室 | 150 | 3 | 450 | 4 | 600 | 4 | 600 | 5 | 750 | 6 | 900 |
| 3）图书室（馆） | 0.60/生 |  | 1440 |  | 1800 |  | 2160 |  | 2520 |  | 2880 |
| 4）社团活动室 | 40 | 8 | 320 | 10 | 400 | 12 | 480 | 14 | 560 | 16 | 640 |
| 5）心理咨询室 | 120 |  | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 6）德育展览室 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 7）体质测试室 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 8）体育场（馆） |  |  | 2600 |  | 3200 |  | 3800 |  | 4400 |  | 5000 |
| 二、办公用房 |  |  | 1827 |  | 2234 |  | 2702 |  | 3048 |  | 3395 |
| 1、教师办公室 | 6.50/师 | 163 | 1060 | 204 | 1326 | 244 | 1586 | 285 | 1853 | 326 | 2119 |
| 2、行政办公室 | 教办×0.30 |  | 318 |  | 398 |  | 476 |  | 556 |  | 636 |
| 3、广播室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 4、卫生保健室 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |
| 5、团队室 | 40 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 |
| 6、会议接待室 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 |
| 7、网络控制室 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 |
| 8、安防控制室 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 三、生活服务用房 |  |  | 18048 |  | 22540 |  | 27032 |  | 31524 |  | 36016 |
| 1、总务用房 |  |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 800 |
| 2、师生食堂 | 1.50/生 |  | 3600 |  | 4500 |  | 5400 |  | 6300 |  | 7200 |
| 3、学生宿舍 | 5/生 |  | 12000 |  | 15000 |  | 18000 |  | 21000 |  | 24000 |
| 4、宿舍管理及教师值班房 | 0.30/生 |  | 720 |  | 900 |  | 1080 |  | 1260 |  | 1440 |
| 5、后勤辅助用房 | 6/班 |  | 288 |  | 360 |  | 432 |  | 504 |  | 576 |
| 6、厕所 | 0.40/生 |  | 960 |  | 1200 |  | 1440 |  | 1680 |  | 1920 |
| 7、传达值班室 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |
| 四、使用面积 |  |  | 35507 |  | 44197 |  | 52273 |  | 61004 |  | 69347 |
| 五、建筑面积 |  |  | 56535 |  | 70372 |  | 83076 |  | 97006 |  | 110229 |
| 六、生均建筑面积 |  |  | 23.56 |  | 23.46 |  | 23.08 |  | 23.10 |  | 22.96 |

寄宿制高中必配校舍建筑面积指标（单位: M2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 学校规模 | | | | |
| 48班2400人 | 60班3000人 | 72班3600人 | 84班4200人 | 96班4800人 |
| 教学及辅助用房 | 26696 | 33181 | 38439 | 45110 | 51074 |
| 办公用房 | 2811 | 3437 | 4157 | 4690 | 5223 |
| 生活服务用房 | 27028 | 33754 | 40480 | 47206 | 53932 |
| 总建筑面积 | 56535 | 70372 | 83076 | 97006 | 110229 |
| 生均建筑面积 | 23.56 | 23.46 | 23.08 | 23.10 | 22.96 |

**第十八条** 选配校舍建筑面积指标

一、普通中小学校可根据用地条件及空间需要，将教学及办公区部分建筑物首层架空，架空层建筑面积不宜超过生均2 M2。考虑到建筑物间的空间组织和交通联系，可根据实际需要在主要建筑物间设置连廊。

二、地下室可设置停车库、设备用房等功能用房，条件允许可规划利用地下两层，其建筑面积应同时满足人防要求。教学用房、宿舍等不得设在地下室或半地下室。地下室建筑面积应综合用地条件、建筑方案及停车位数量确定。地下停车场可增设家长汽车即停即走接送区，接送区需合理设置防护设施形成安全区。停车位数量按学校实际需求设置，条件允许的情况下，可按学校教职工编制人数的80%设计。

三、在用地条件满足建设需求的情况下，学校可根据实际需要，选择增加配置以下功能用房：

（一）教职工服务用房。

（二）创客教室。使用面积宜为100 M2。

（三）有条件的中小学校可增设25米或50米标准游泳池（馆）。

四、小学午休室按生均使用面积1.50M2配置。

**第十九条** 普通中小学校办学规模与本标准设置规模不一致时，其建筑面积应参照相近规模学校的建筑面积指标、按学生人数线性插值法计算；学校办学规模超过本标准最大规模时，其生均建筑面积指标参照本标准最大规模执行。

**第二十条** 普通中小学校建设首先应满足教学用房的规模需求。学校可根据教育教学需要，对专用教室的功能设置进行适当调整。

# 第五章 学校主要建筑标准

**第二十一条** 普通中小学校设计应体现学校特征及核心文化定位。学校建筑物应符合绿色建筑标准，精心设计施工，并充分考虑建筑节能、环保、生态和智能化的要求；在保证建筑防水、隔音、安全等性能要求的基础上，将屋顶拓展成户外生物种植体验、绿化休闲、体育运动等空间，建设花园式学校，满足办学需求和适合青少年生理、心理特点。学校项目的建筑物的屋面活动场地，可以按比例折算成生均面积指标。

**第二十二条** 普通中小学校的教学、办公用房宜设计成多层建筑。小学主要教学用房应设置在四层或以下，中学主要教学用房应设置在五层或以下。在满足消防疏散、通风采光和安全管理的前提下，可以适当增设楼层，增设部分建筑功能仅用于教学辅助用房和行政办公用房。教学辅助用房、行政办公用房和宿舍可以根据实际需要适当提高建筑高度，楼高宜控制在 50 米左右。

**第二十三条** 普通中小学校建筑层高与建筑结构设计应符合相关国家标准、行业标准及地方标准的要求，应配置消防设施和设备，并保证各类功能用房的正常、安全使用。

**第二十四条** 普通中小学校功能用房建设应考虑信息化工程建设需要，满足智慧校园建设要求，推动智慧校园建设，提高校园信息化、智慧化建设与应用水平。普通中小学校教室应设置多媒体教学设施，教室及图书室内应设置网络线路和充足的电源插座，教室前端应设置网络终端接口。

**第二十五条** 普通中小学校教学及辅助用房、办公用房、学生宿舍、食堂、体育场（馆）等场所可根据使用需要，设置空调、风扇进行通风和温度调节。

**第二十六条** 普通中小学校教室应满足相关环境要求，教室采光及照明要求达到国家有关标准。校舍建筑的门厅、走廊、楼梯、门窗、厕所、栏杆等应符合相关国家标准、行业标准及地方标准的要求，保证安全使用。可在教室内适当位置设置学生储物空间。

**第二十七条** 普通中小学校建筑的入口、道路、门厅和厕所应满足无障碍设计要求，电梯可达核心功能空间。

**第二十八条** 普通中小学校体育场（馆）应性能良好、排水设施完善、采用健康环保材料。体育设施应安全美观。学校所须配置的运动场地、运动设施，可以部分借助服务半径范围内的公共体育设施来解决。

**第二十九条** 普通中小学校食堂按学校食堂食品安全A等级标准设置，符合教育与市场监督管理部门的要求。

**第三十条** 普通中小学校建筑内装修以安全、卫生、美观、经济为原则，建筑外装修宜与周围建筑环境相协调。

**第三十一条** 普通中小学校建设采用的材料、产品、部件均应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及国家现行有关标准的规定，满足有关放射性限量、有害物质限量标准的要求,应选择绿色、环保和可循环的建筑与设备材料。

**第三十二条** 普通中小学校应在校园显著位置设置国旗升旗场地、旗杆及升旗设备。

**第三十三条** 普通中小学校应设置围墙，围墙应设置在建筑红线范围内，高度不低于2米，围墙周边宜绿化，围墙与周边可结合作为展示空间。

**第三十四条** 学校大门建设要设置人车分离，在大门设置与车辆通道分离的人行通道，主要出入口应当建设学校门卫室，学校门卫室应设置面向校外一侧的外来办事人员登记检查窗口。

**第三十五条** 普通中小学校宜根据城市建设规划、校园景观的整体要求，因地制宜进行室外环境建设。

**第三十六条** 普通中小学应根据市的要求，共性教育信息化系统由市教育部门统筹建设，原则上不得单独开发信息化系统，特色应用需报市教育部门同意后方可开发，避免重复建设。

东莞市普通中小学校建设标准指引

条文说明

第一章 总 则

**第一条** 本标准制定目的在于贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，适应社会经济发展水平并满足东莞市教育改革与发展需要。学校建设一方面应充分满足教学和学生学习、生活需要，符合东莞市社会经济发展水平；另一方面也应防止盲目提高建设标准，导致公共资源配置不合理。

**第二条** 本标准主要参照了国家、省及邻近城市，并结合东莞市社会经济及教育发展实际编制。

编制普通中小学校建设项目建议书、可行性研究报告时，应结合社区人口密度及学龄青少年情况，对拟建学校学位需求进行调查研究，并通过分析拟建学校办学定位和教学特色（如班级学生规模、课程组织方式、特色课程等），结合本标准确定建设规模。

**第五条** 学校建筑属重点抗震设防类建筑，各种教室、风雨操场空间较大，并具有开阔的体育场地。为此，可根据有关部门要求，作为紧急避难和集中性救援的固定避难疏散场所。

第二章 学校用地与校园规划

**第七条** 普通中小学校选址应符合以下规定：

二、普通中小学校教学区的声环境质量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300 米，与高速路、地上轨道交通线路或城市主干道的距离不应小于 80 米。

**第八条** 普通中小学校校园用地应符合以下要求：

一、普通中小学校规划设计应符合《中小学校设计规范》（GB50099-2011）的要求。学校规划设计应充分考虑东莞市气候、环境和地理特点，并重视节约用地。

二、普通中小学校用地指标如下：

（一）小学生均用地面积为不低于12M2。

（二）初级中学生均用地面积为不低于15M2。

（三）高级中学生均用地面积为不低于18.7M2。

三、普通中小学校体育场地配备标准如下：

（一）小学

应设置1处200米标准环形跑道（其中含不小于60米的直跑道）和一座室内体育馆或风雨操场。并至少应设置2个～3个篮球场、2 个羽毛球场（兼排球场）和100M2～200M2器械场地。

（二）九年一贯制学校

根据办学规模，应设置不少于1处200米～400米标准环形跑道（其中含不小于 60米的直跑道），有条件可设置400米标准环形跑道。并至少应设置一座室内体育馆或风雨操场，3个～5个篮球场、2个～3个羽毛球场（兼排球场）和200 M2～270 M2器械场地。

（三）初级中学

根据办学规模，应设置不少于1处200米～400米标准环形跑道（其中含不小于 60米的直跑道）和一座室内体育馆或风雨操场。并至少应设置2个～3个篮球场、2个～3个羽毛球场（兼排球场）和50M2～200 M2器械场地。

（四）完全中学

根据办学规模，应设置不少于1处200米～400米标准环形跑道（其中含不小于 60米的直跑道）和一座室内体育馆或风雨操场。并至少应设置4个～5个篮球场、3个～4个羽毛球场（兼排球场）和200M2～300 M2器械场地。

（五）寄宿制高级中学

根据办学规模，应设置不少于1处400米标准环形跑道（其中含不小于100米的直跑道）和一座室内体育馆或风雨操场。并至少设置4个～6个篮球场、3个～5个羽毛球场（兼排球场）、300M2～400M2器械场地。有条件的学校可以设置1个～2个网球场和1个游泳池。

四、学校各类室外运动场地的方向和规模，原则上宜按照国家、省和东莞的相关规定布置。若由于用地面积受限及其它特殊情况，已建学校改扩建项目的运动场地配建标准经规划论证后可适当调整，但应保障教学、体育活动的基本要求，并须满足疏散安全和消防等要求。室内及具有遮荫避雨功能的运动场地数量占总运动场地数量比例不宜低于30%。

五、普通中小学校应因地制宜，合理规划，建设绿色校园。学校的绿化用地宜包括集中绿地、零星绿地、水面和供教学实践的种植园及小动物饲养园。建议学校的绿地率为35%，其中集中绿地率为15%。

第三章 办学规模与校舍内容

**第十条** 办学规模 普通中小学校，指包括小学、九年一贯制学校、初级中学、完全中学、高级中学在内的基础教育普通学校。

（一）东莞城市人口快速增长，各类学校学位需求紧张；东莞土地资源紧缺，学校用地规模普遍偏小。为此，应综合考虑办学需求和建设用地之间的矛盾，合理确定办学规模。九年一贯制学校，指包括小学到初中九年教育学制的学校。学校应控制班额，提高教学质量。小学班额不宜超过45人，中学班额不宜超过50人。

（二）本标准教学及辅助用房使用面积按上述定员标准上限设置。当学校实施小班化教学，相应功能用房单间使用面积可根据教学需要适当调整。

**第十一条** 校舍内容中必配校舍用房是学校为满足课程设置方案和完成教学计划必须配置的校舍用房；选配校舍用房是学校根据教学特殊需求和用地情况，可选择增加配置的校舍用房。

第四章 校舍用房面积指标

**第十二条至第十七条** 规定了普通中小学校校舍用房使用面积。其中，教学及辅助用房使用面积系数K=0.55，已综合包含建筑物走廊、平台及建筑物间连廊等交通面积，以及在适当位置设置饮水间。九年一贯制学校、完全中学相关场室的使用面积按照不同学段配置标准分别核算后再汇总。

（一）教室

普通教室。每班设1间。小学普通教室按每间使用面积70 M2设置，生均使用面积为1.55 M2；初、高中学校普通教室按每间使用面积80 M2设置，生均使用面积为1.6 M2；九年一贯制学校普通教室按小学部每间使用面积70M2、初中部每间使用面积80 M2设置。

机动教室。可作为开展选修课、拓展课、研究课、活动课及兴趣活动小组的场所，每10个班设置不超过一间。小学机动教室按每间使用面积70M2设置；九年一贯制学校、初级中学机动教室按每间使用面积80M2设置。

选修课教室。为高级中学设置（不再设置机动教室）。其中大选修课教室，每6个班配1间，每间使用面积60M2；小选修课教室，每3个班配一间，每间使用面积40M2。

（二）专用教室

计算机（语言）教室。包含计算机教室和语言教室的教学功能。

综合实践活动室。供小学生开展劳技教育活动。

技术教室。供中学生开展通用技术如金工、电工等教学与实践操作活动。

（三）公共教学用房

多功能厅。综合考虑学校年级教师和学生集会、大型讲座、汇演活动的需要，按年级学生人数设置。

合班教室。考虑了小学2个班、其他学校3个班合班上课和观摩教学的需要，同时兼有师生小型集会、讲座、表演活动的功能，按计算班级学生人数、生均使用面积1.00M2设置。

图书室（馆）。综合了开放式藏书室、教师阅览室、学生阅览室、开放式休闲交流空间、自习空间和图书馆管理人员办公室等功能，可集中设置，也可以分散布置在相关教学区域、学生生活区域。普通小学、九年一贯制学校、初级中学按生均使用面积0.50M2设置，高级中学按生均使用面积0.60M2设置。

社团活动室。供学生课余开展科技、文化等活动，按每6 个班设置一间，每间使用面积40M2。

德育展览室。用于校史和各种荣誉证书、奖状、奖品的陈列，以及学校开展主题教育、对外宣传、德育展览使用。

体育场（馆）。考虑了学生全天候上体育课、锻炼身体和开展文体活动的需要，可兼作学生集会等活动场所。其使用面积根据可同时容纳若干个班级进行室内体育活动的需要确定。

（四）办公用房

教职工人员配置标准应根据《广东省中小学教职员编制标准实施办法》（粤机编办〔2008〕73号）执行，即小学教职工与学生比为1:19；初中教职工与学生比为1:13.5；高中教职工与学生比为1:12.5。其中，专任教师占教职员编制的比例高中不低于85%，初中不低于88%，小学不低于92%。

教师办公室。考虑了教师集中办公、与学生座谈、教师开展休闲活动及午休需要的空间，按人均使用面积6.50 M2设置。行政办公室。按教师办公室面积30%设置，用于行政管理人员办公使用，包括校长室、教务处、财务室、档案室及其他用房。

（五）生活服务用房

教职工和学生食堂。包括餐厅和厨房，小学按生均使用面积0.8 M2设置，九年一贯制学校、初级中学按生均使用面积 1 .00M2设置，寄宿制高级中学按生均使用面积1.50 M2设置，基本满足学生一次同时就餐需求。学校可根据实际需要，确定是否独立设置教职工和学生食堂，以及学生食堂数量。

厕所。按生均0.40M2配置。考虑学生课间同时使用厕所需求特点，女生按每13人设一个蹲位,男生按每30人设一个蹲位,每20人设一个小便器或0.60米长的小便槽，男厕位与女厕位参考比例为 1:2。

学生宿舍。中学按生均使用面积5.00M2设置，内设卫生间和洗浴间，并在每层设公共卫生间、淋浴间、开水间，在底层设置洗衣用房。考虑部分残疾、特殊生理需求学生等需要，学生宿舍增加1%的调配用房,并配备无障碍学生宿舍。

宿舍管理及教师值班用房。寄宿制高级中学供宿舍管理人员及夜间值班教职工使用，按学生宿舍使用面积的5%设置。

总务用房。包括学校仓库、垃圾转运站、维修管理室、配电房等功能用房。后勤辅助用房。是学校食堂、水电、绿化、清洁等后勤员工值班工作及管理用房。小学、初级中学按每班使用面积4.00M2设置，高级中学按每班使用面积6.00M2设置。

**第十八条** 选配校舍建筑面积指标

一、设置架空层，主要考虑东莞市地方气候特征及用地条件。架空层可作为展示、学生活动等空间。

二、学校建设应有效利用地下空间，提高土地利用率。地下室可做地下停车场、设备用房、人防设施等。学校地下室建设不宜超过两层。地下设备用房可含高低压配电房、水泵房、发电机房等。无高压配电学校设备用房建筑面积不宜超过500 M2，有高压配电学校设备用房建筑面积宜按800M2设置。

三、普通中小学校可根据实际需求，选择增加配置如下功能用房：

（一）创客室：学生创意、开拓思维的场室，宜设置为100M2，使用面积系数K=0.55。

（二）室内游泳池规格为21×25米时，室内游泳池及辅助用房的使用面积宜为900 M2；室内游泳池规格为25×50 米时，室内游泳池及辅助用房的使用面积宜为1630M2。

（三）小学生午休室：有条件的小学可按每生使用面积1.50M2配置，使用面积系数K=0.65。

**第十九条** 本条明确了学校办学规模与本标准不一致时，其建筑面积的计算方法。

第五章 学校主要建筑标准

**第二十一条** 本条明确了学校建筑应根据办学特色和校园文化，设置鲜明的学校标识。

**第二十二条** 本条明确了对建筑层数及高度的要求。主要教学用房包括普通教室和专用教室。学校可以将非主要教学用房设置在规范规定以上的层数，以适应东莞市土地资源紧张的现状。

**第二十三条** 本条强调了校舍建筑设计中对建筑层高和建筑结构的安全要求。

**第二十七条** 本条规定了普通中小学校的规划设计应考虑残

疾学生，执行国家的相关无障碍设计标准。

**第三十二条** 本条明确了普通中小学校应设置爱国主义教育设施。